

ПРОТОКОЛ № 2683–ОТПП/1/2

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЛОТУ № 2

 Дата подписания протокола: «20» августа 2024 года.

**1. Форма проведения торгов и подачи ценовых предложений**

Открытые торги посредством публичного предложения.

**2. Идентификационный номер торгов**

**Торги** **№ 2683-ОТПП**:Открытые торги посредством публичного предложения, собственник ООО "УралБизнесЛизинг";

**3. Номер и наименование лота**

**Лот № 2**: Газопоршневая электростанция 200 кВт KG-200S, б/у
Завод-производитель (изготовитель): ООО «КАМА-ЭНЕРГЕТИКА»
Год производства: 2022г.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Газовый двигатель KAMAЗ 1 шт.
Синхронный генератор Evotec TCU288F 1 шт.
Система управления КАМА-ЭСУ на базе контроллера Smartgen 1 шт.
Стальная рама с антивибрационными опорами 1 шт.
Система зажигания и управления газовым двигателем 1 шт.
Система дымоудаления и шумоглушения с промышленным глушителем 1 шт.
Электрооборудование, система зажигания и система управления двигателем 1 шт.
Аккумуляторные батареи 1 шт.
Зарядное устройство аккумуляторных батарей 1 шт.
Блок охлаждения надувочного воздуха (ОНВ) 1 шт.
Система охлаждения с низкошумной сухой градирней 1 шт.
Система питания воздухом с воздушным фильтром 1 шт.
Система дистанционного мониторинга 1 шт.
Блок-контейнер автоматизированный, включая:
- Система газоснабжения внутреннего с электромагнитным клапаном, газовым фильтром, регулятором давления, гибким трубопроводом и манометрами и автоматизации газоснабжения внутреннего (АГСВ);
- Система контроля загазованности с датчиками CO и CH4; 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность электрическая 200 кВт/250 кВа
Мощность тепловая по антифризу 100 кВт
Мощность тепловая, суммарно 250 кВт
Модель двигателя KAMAЗ
Модель генератора Evotec TCU288F
Система управления КАМА-ЭСУ
Номинальный ток 360 A
Напряжение 400 В
Частота 50 Гц
Частота вращения коленчатого вала 1500 об/мин
Расход газа (при 50% нагрузке) 35,9 м³/ч
Расход газа (при 75% нагрузке) 48,3 м³/ч
Расход газа (при 100% нагрузке) 60,2 м³/ч
Тип газового топлива Газ природный ГОСТ 5542-87
Давление газа на входе в контейнер От 20 кПа расходом не менее 60,2 м³/ч
Тип моторного масла: Motul GASMA SAE40
Расход масла (при 100% нагрузке) 0,000250 л/кВт•ч
Переодичность замены масла 1000 м.ч.
КПД электрический 37%
КПД тепловой 48%
Дополнительная информация по лоту:
Имущество, входящее в состав лота, не является новым, находилось во владении и использовании.
Местонахождение - Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Сизево..

**4. Начальная цена лота**

Начальная цена лота: 5 000 000.00 руб.

**5.** **Наименование собственника**

ООО "УралБизнесЛизинг".

**6. Организатор торгов**

Общество с ограниченной ответственностью "УралБизнесЛизинг".

**7. Оператор электронной площадки и место проведения торгов**

Оператор электронной площадки: ООО «ТР» (адрес: 390046, РФ, Рязанская область, город Рязань, улица Фрунзе, дом 4, помещение Н1, ИНН: 6234178537, ОГРН: 1186234010995).

Место проведения: Электронная торговая площадка Портала «Торги России», адрес в сети интернет:

**8.** **Перечень зарегистрированных заявок**

На участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Организатор торгов

**(Общество с ограниченной ответственностью "УралБизнесЛизинг")**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЖЕЛНИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ